# Задание 1

Для виртуальных машин `studX-net1` и `studX-net2` настройте статический адрес в помощью `systemd` в подсети `192.168.0.0/24`. Используйте команду `networkctl` и файлы настроек `/etc/systemd/network/ens18.network`. Проверьте, что машины видят друг друга с помощью команды `ping IP-адрес-соседней-машины`.

# Задание 2

На машине `studX-net1` настройте в подсети `192.168.0.0/24` DHCP сервер в файле `/etc/systemd/network/ens18.network`. На другой машине `studX-net2` настройте получение IP адреса по DHCP. Проверьте, что машины видят друг друга.

# Задание 3

На машине `studX-net1` настройте доступ в интернет. В качестве шлюза используйте адрес `192.168.0.1`. 

# Задание 4

Настройте DNS сервер на виртуальной машине `studX-net1`. Пример адреса DNS - `1.1.1.1`.

# Задание 5

Запустите прослушивание пакетов на некоторое время в сети на одной из машин командой tcpdump. Какие типы пакетов вы перехватили? Отфильтруйте ARP пакеты, ICMP пакеты, TCP пакеты.

  - systemd-resolved
  - resolved.conf
  - systemctl